**언론보도**

**300dpi 인쇄 품질 이미지를 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-print.jpg**](http://www.parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-print.jpg)

**텍스트의 워드 파일을 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-kr.docx**](http://www.parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-kr.docx)

**모든 E2S 언론 보도를 보려면 다음을**

**클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/**](http://www.parkfield.co.uk/e2s/)

**E2S, 가장 밝은 위험 지역용 UL1971 LED 화재용 경광등을 소개합니다.**

E2S Warning Signals의 새로운 위험 지역용 [D2xB1LD3 LED](https://www.e2s.com/product/13415) 경광등은 UL1971 검사 규격에 따른 82.1 cd 등급의 빛을 효과적으로 발하며 동종 제품들 중에서 UL1971 규격 중 가장 밝은 시각용 비상 신호 장치를 공급하여 위험 지역 내에 공공 시설용 화재 경광등으로 사용하기에 적합합니다. 기존 Xenon strobe와 같은 정도로 인지되는 빛을 발산하는 NFPA 72 규격의 20 ms 고강도 펄스는 최소 소비 전류(150 mA) 및 낮은 돌입전류가 특징입니다. 모든 방향에서 잘 보일 수 있는 고출력 LED가 배열되어 있습니다. D2xB1LD3에는 한 개의 Supervisory Diode, 그리고 플러그를 중복하여 꽂을 수 있어 설치를 단순화할 뿐 아니라 4선 연결이 가능한 단자 여러 개가 포함되어 있습니다. 여러 개의 장치가 동일한 전원에서 전력이 공급될 때 자동으로 동기화되므로 동기화 모듈이 별도로 필요하지 않으며 전원 공급장치 충족 요건을 최소화합니다. 전 세계적으로 Class I Div 2, Class II Div 2, Class I Zone 2/22에 대한 UL, cUL 및 ULC 인증을 받았으며 Zone 2 및 22 위험 지역 적용을 위한 IECEx 및 ATEX 인증을 받았습니다.

D2xB1LD3는 완벽한 시청각 경고 신호를 위해 최대 116dB(A)의 가청 출력, 64개의 내장형 경고음, 원격 선택이 가능한 4가지 Stages/Channels를가진 D2xS1 Horn Sounder와 결합되어 [D2xC2LD3 복합 신호](https://www.e2s.com/product/13417)를 만듭니다. 또한 동일한 전원에서 전력이 공급될 때 경보음은 Multi-unit system에서 자동 동기화됩니다. 이 경광등은 위험 경보기와 내부적으로 연결되어 배선 요건을 최소화하고 설치 시간을 줄입니다.

모든 D2x 제품군은 외함은 해양 등급 Aluminium Alloy 이며 가혹 환경에서도 보호를 받을 수 있는 IP66, NEMA type 4 및 4X 방수방진 등급 제품입니다.

\*\*\* 끝: 본문 224 단어 \*\*\*  
\*\*\*Ends: body copy 274 words \*\*\*

**편집자를 위한 참고사항.**

**2020 년 1 월 27 일 출시**

모든 문의사항은 다음으로 연락주세요:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

전화: + 44 (0)1725 518321

팩스: + 44 (0)1725 518378

[nigel.may@parkfield.co.uk](mailto:nigel.may@parkfield.co.uk)

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S는 세계를 선도하는 방폭/비방폭 경고 장치 전문 제조업체입니다. 영국 웨스트 런던에 자리잡은 이 회사는 산업, 해양, 위험 구역을 위한 다양한 범위의 방폭/비방폭 경고 제품들을 전문적으로 설계 및 제조하고 있습니다. E2S 제품들은 자체 유통망을 통해 구입할 수 있으며 국가별 총판 정보는 회사 웹사이트 에 있습니다. E2S는 또한 미국내 제품 유통 및 기술 지원을 위해 텍사스 휴스턴에 전문 유통 허브를 운영하고 있습니다.

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

전화: + 44 (0)20 8743 8880

팩스: + 44 (0)20 8740 4200

[sales@e2s.com](mailto:sales@e2s.com)

[e2s.com](http://www.e2s.com)