

**Presseinformation**

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi

gehen Sie zu [parkfield.co.uk/hammond-german/rmu-print.jpg](http://www.parkfield.co.uk/hammond-german/rmu-print.jpg)

Der Text steht Ihnen unter [parkfield.co.uk/hammond-german/rmu.docx](http://www.parkfield.co.uk/hammond-german/rmu.docx) als Word-Datei zum Download bereit.

Alle Hammond Presseinformation zu sehen, zu gehen [parkfield.co.uk/hammond-german/](http://www.parkfield.co.uk/hammond-german/)

**Hammonds Rackmount-Familie mit zusätzlichen Größen erweitert**

Hammond Electronics hat 4 HE hohe Versionen auf den Markt gebracht und erweiterte 559 mm-Tiefen für alle Höhen seiner [RM-Familie](https://www.hammfg.com/electronics/small-case/rack-mount/rm) an 19" Rackmount- und Desktop-Gehäusen in 1 – 4 HE hinzugefügt. Halbbreite Versionen in 1 bis 3 HE sind ebenfalls erhältlich. Die Ganz-Aluminium-Konstruktion besteht aus einem robusten stranggepressten Rahmen mit abnehmbaren belüfteten oder einfachen Abdeckungen oben und unten. Die 19"-Einheiten werden mit Rack-Montagewinkeln ausgeliefert; sowohl die 19"- als auch die halbbreiten Varianten kommen komplett mit selbstklebenden Gummifüßen für den Fall, dass das Gehäuse als Tischeinheit benutzt werden soll. Die Front- und Rückplatten sind abnehmbar und austauschbar; aufgrund ihrer Flachbauweise gestalten sich Bearbeitung und Druck unkompliziert. Zur Unterstützung des Ein-/Ausbaus der 19"-Einheiten aus einem Schrank sind optional Frontplattengriffe erhältlich. Zur besseren Abstützung schwerer Komponenten sind für die 457 und die 559 mm tiefen Einheiten als Zubehör auch einstellbare Rückplatten-Montagewinkel erhältlich.

Vier Höhen und fünf Tiefen sind als Standard erhältlich. Die halbbreiten Einheiten sind in Tiefen von 108 und 203 mm und Höhen von 1 bis 3 HE lieferbar. Die 19"-Einheiten in voller Breite in 1 bis 4 HE sind in Tiefen von 203, 330, 457 und 559 mm erhältlich. Das Standard-Finish ist eine haltbare schwarze Pulverlackierung. Kundenspezifische Lackierungen, modifizierte und siebbedruckte Front- und Rückplatten und andere Varianten, um Kundenspezifikationen zu erfüllen, sind über den Modifizierungsservice bei Hammonds lieferbar.

Die RM-Familie wird standardmäßig flach verpackt geliefert, um Versandkosten und mögliche Transitschäden zu minimieren.

\*\*\* Ende: Haupttext: 241 Wörter \*\*\*

**Hinweise für Herausgeber**

**Freigegeben am 20. November 2018**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

Justin Elkins

Hammond Electronics Limited

1 Onslow Close

Kingsland Business Park

Basingstoke

RG24 8QL

Tel: + 44 1256 812812

Fax: + 44 1256 332249

[sales@hammondmfg.eu](mailto:sales@hammondmfg.eu)

[www.hammondmfg.com](http://www.hammondmfg.com)

Agentur:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

Tel: + 44 1725 518321

Fax: + 44 1725 518378

[nigel.may@parkfield.co.uk](mailto:Nigel_May@parkfield.co.uk)

[www.parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)