**언론보도**

**2022년 3월 28일릴리스**

**300dpi 인쇄 품질 이미지를 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/gnexs-stexs-sounders-print.jpg**](https://www.parkfield.co.uk/e2s/gnexs-stexs-sounders-print.jpg)

**텍스트의 워드 파일을 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/gnexs-stexs-sounders-kr.docx**](https://www.parkfield.co.uk/e2s/gnexs-stexs-sounders-kr.docx)

**모든 E2S 언론 보도를 보려면 다음을**

**클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/**](https://www.parkfield.co.uk/e2s/)

**E2S, 향상된 전자 회로를 적용한 위험 구역 경보 발생기를 소개합니다.**

E2S가 공급하는 GRP 내부식성 GNEx 및 스테인리스 스틸 STEx 경보 발생기는 새로운 최고출력 사양을 추가함으로써 더욱 광범위해졌습니다. 또한, 이제 모든 제품들은 고효율성 Class D 앰프 기술을 채택하여 이전 사양에 제품들보다 낮은 전류에서 높은 경보음 출력을 구현하는 향상된 전자 회로를 구비하고 있습니다.

신형 [GNExS2H](https://www.e2s.com/product/13478-gnexs2h-alarm-horn-sounder) 및 [STExS2H](https://www.e2s.com/product/13479-stexs2h-alarm-horn-sounder)은 1m 범위에서 업계 최고의 최대 경보음 출력을 생성하여 높은 주변 소음 또는 조용한 환경에서 가혹하고 위험한 환경을 위한 특별한 해결책을 제공함으로써 더 넓은 구역에서 효과적인 가청 경보음이 발생합니다.

[GNExS1F](https://www.e2s.com/product/13117-gnexs1f-alarm-horn-sounder) 및 [STExS1F](https://www.e2s.com/product/13314-stexs1f-alarm-horn-sounder)의 기타 주요 제품군에는 221mA의 최대 소비 전류로 최대 115dB(A) SPL을 생성하는 GNExS1F 및 STExS1F Short Flare 제품과 최대 113dB(A) SPL을 생성하는 [GNExS1R](https://www.e2s.com/product/13119-gnexs1r-alarm-horn-sounder) 및 [STExS1R](https://www.e2s.com/product/13346-stexs1r-alarm-horn-sounder) Compact한 전 방향성 Radial 제품이 포함됩니다. 현재 [GNExS2F](https://www.e2s.com/product/13118-gnexs2f-alarm-horn-sounder) 및 [STExS2F](https://www.e2s.com/product/13343-stexs2f-alarm-horn-sounder) Long Flare 제품에는 2개의 사용자 선택이 가능한 출력 사양을 구비하고 있어 표준 120dB(A) SPL 또는 고출력 123dB(A) SPL 중 한 가지 사양을 선택할 수 있습니다.

모든 제품들은 Common Positive 또는 Negative Switching을 통해 활성화되는 64가지의 경보음, 4개의 경보 단계/채널이 특징입니다. 새로운 배선 구성을 통해 다수의 경보 단계에서 역전압 또는 정전압 라인 모니터링이 가능합니다. 이제 모든 제품들은 열대 환경에 적응된 최대 99%의 상대습도 환경에서 설치 가능하며 모든 장착 브래킷의 소재는 A4 316 스테인리스 스틸을 기본으로 합니다.

GNEx 제품군은 모든 Zone 1 위험 구역에 대한 IECEx, ATEX, Ex EAC, INMETRO 인증을 획득하였으며 STEx 제품군은 Zone 1, 2, 21, 22 위험 구역에 대한 IECEx, ATEX, Ex EAC, INMETRO, DNV 인증을 획득하였습니다.

\*\*\* 끝: 본문 245자 \*\*\*

**편집자를 위한 참고사항.**

모든 문의사항은 다음으로 연락주세요:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

전화: + 44 (0)1725 518321

[nigel.may@parkfield.co.uk](mailto:nigel.may@parkfield.co.uk)

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S는 세계를 선도하는 방폭/비방폭 경고 장치 전문 제조업체입니다. 영국 웨스트 런던에 자리잡은 이 회사는 산업, 해양, 위험 구역을 위한 다양한 범위의 방폭/비방폭 경고 제품들을 전문적으로 설계 및 제조하고 있습니다. E2S 제품들은 자체 유통망을 통해 구입할 수 있으며 국가별 총판 정보는 회사 웹사이트 에 있습니다. E2S는 또한 미국내 제품 유통 및 기술 지원을 위해 텍사스 휴스턴에 전문 유통 허브를 운영하고 있습니다.

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

전화: + 44 (0)20 8743 8880

팩스: + 44 (0)20 8740 4200

[sales@e2s.com](mailto:sales@e2s.com)

[e2s.com](http://www.e2s.com)