**언론보도**

2021년 4월 19일 릴리스

**300dpi 인쇄 품질 이미지를 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/m-series-upgrade-print.jpg**](https://www.parkfield.co.uk/e2s/m-series-upgrade-print.jpg)

**텍스트의 워드 파일을 다운로드하려면 다음을 클릭하여**

**주세요.:** [**parkfield.co.uk/e2s/m-series-upgrade-kr.docx**](https://www.parkfield.co.uk/e2s/m-series-upgrade-kr.docx)

**모든 E2S 언론 보도를 보려면 다음을**

**클릭하여 주세요.:**[**parkfield.co.uk/e2s/**](https://www.parkfield.co.uk/e2s/)

**IP66/67 Type 4/4X/13 외함 E2S M 시리즈 업그레이드 경보 경음기 사운더**

E2S Warning Signals는 시각 및 청각 경보 알림 장치의 글로벌 리더로서 차세대 M 시리즈의 산업용 경보 경음기 사운더를 출시했습니다. 새로 출시된 [MA1F](https://www.e2s.com/product/13450) 및 [MA2F](https://www.e2s.com/product/13451) 제품은 이전의 MA112 및 MA121 버전과 같은 외함과 마운트를 적용하였지만, 최신 D 클래스 증폭기 기술을 포함하는 향상된 전자 장치를 탑재하여 더 낮은 돌입 전류, 폭 넓은 전압 범위, 더 낮은 소비 전류와 경보음 선택 및 조절에 있어서 향상된 기능을 갖추고 있습니다.

[MA1F](https://www.e2s.com/product/13450) 제품은 지향성 플레어 경음기를 사용하며, [MA1R](https://www.e2s.com/product/13452) 제품은 컴팩트한 설치가 필요한 상황에서 특히 적합한 획기적인 E2S '1R' 전방향성 경음기를 갖추고 있습니다. 더 높은 음향 출력 요구 사항을 위해, 새로 출시된 [MA2H](https://www.e2s.com/product/13453) 경보 경음기 사운더는 새로운 E2S '2H' 초고출력 플레어 경음기를 활용하며, 최대 130dB(A)의 음량에서 가장 넓은 주파수 범위에 걸쳐 가청 신호 성능을 극대화하도록 설계되었습니다. 전체 사양에 대한 세부 정보는 [이곳](https://www.e2s.com/product/13453)에서 확인하세요.

경보 경음기 사운더의 DC 전압 범위는 10에서 60VDC로 확장되었으며, AC 버전에는 100에서 240VAC의 입력 전원을 수용하는 범용 전원 공급 장치가 있습니다. 더 높은 전압의 DC 버전은 별도 요청으로 가능합니다. MA1 버전은 117dB(A)의 음향 출력과 함께 24VDC에서 224mA의 낮은 전류 소비로 출하시 설정이 되어 있습니다. MA2 버전은 전류 소비와 음향 출력의 최적 조합을 위해 사용자가 선택 가능한 2가지 전력 모드가 특징으로, 391mA @ 126dB(A)에서 888mA @ 130dB(A)로 구성되어 있습니다.

총 4가지의 원격 선택 가능한 경보 단계/채널은 표준 사항이며, 다양한 방법으로 활성화가 가능합니다. 새로운 64개의 경보음 주파수들은 첫 번째 혹은 두 번째 단계 설정시 독립적으로 가능합니다. 플러그형 이중 케이블 단자로 설치가 간단합니다.

차세대 사운더 기술과 결합된 시각/청각 제품군에는 Xenon 섬광 비콘이 장착된 [MC1X05](https://www.e2s.com/product/13387)과 고출력 LED가 장착된[MC1LD2](https://www.e2s.com/product/13383) 이 있습니다.

모든 제품들은 견고하며 방화재인 열가소성 수지 외함과 316 (A4) 스테인리스 스틸 마운팅 브래킷을 갖춰, Type 4/4X/13/3R IP66/67 보호가 필요한 가혹한 설치 환경에서의 적용에 이상적입니다.

\*\*\* 끝: 본문 카피 266단어 \*\*\*

**편집자를 위한 참고사항.**

모든 문의사항은 다음으로 연락주세요:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

전화: + 44 (0)1725 518321

nigel.may@parkfield.co.uk

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S는 세계를 선도하는 방폭/비방폭 경고 장치 전문 제조업체입니다. 영국 웨스트 런던에 자리잡은 이 회사는 산업, 해양, 위험 구역을 위한 다양한 범위의 방폭/비방폭 경고 제품들을 전문적으로 설계 및 제조하고 있습니다. E2S 제품들은 자체 유통망을 통해 구입할 수 있으며 국가별 총판 정보는 회사 웹사이트 에 있습니다. E2S는 또한 미국내 제품 유통 및 기술 지원을 위해 텍사스 휴스턴에 전문 유통 허브를 운영하고 있습니다.

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

전화: + 44 (0)20 8743 8880

팩스: + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

[e2s.com](http://www.e2s.com)